<예>

소너 화상 처리 기법을 이용한 다랑어 어군량 추정

김철수* · 김영희1 · 홍길동2

부경대학교 해양생산시스템관리학부 교수, 1경상대학교 해양경찰시스템학과 학생, 2국립수산과학원 시스템공학과 연구원

Estimation of tuna school abundance using sonar image processing

Chul-Soo KIM*, Young-Hee KIM1 and Kil-Dong HONG2

Professor, Department of Marine Production System Management, Pukyong National University, Busan 48513, Korea

1Student, Department of Marine Police & system, Gyeongsang National University, Gyeongnam 53064, Korea

2Researcher, Division of Fisheries System Engineering, National Fisheries Research and Development Institute,

Busan 46083, Korea

The quantification of fish school abundance was carried out by using luminance of pixel on scanning sonar image, and compared with the indices of fish school abundance. The survey was carried out in Funka Bay off southern Hokkaido, Japan using research vessel Ushio-Maru during December 1999. A 180-degree scanning sonar with a frequency of 164 kHz was used.

Keywords: Scanning sonar, Sonar image, Quantification, Luminance, Sonar echogram

서  론

수산자원의 현존량을 추정함에 있어, 계량어군탐지기(이하, 계량어탐이라 한다)를 이용한 음향 자원량 조사는 넓은 수역을 단시간에 조사 가능한 효율적인 방법으로서 확립되어 있다. 한편 우리나라에서 TAC (total allowable catch)에 의한 어업자원 관리는 1999년 7개 어종에 대하여 시범적으로 실시되기 시작하여 현재 9개 어종으로 확대 시행되고 있으나, 앞으로 그 시행 범위는 더욱 확대될 전망이다.

＜중 략＞

*Corresponding author: chkim@pknu.ac.kr, Tel: +82-51-629-6969, +82-10-7722-1234, Fax: +82-55-772-9189

재료 및 방법

실험방법

조사는 1999년 12월, 북해도 噴火灣에서 북해도 대학 수산학부 연구조사선 Ushio-Maru (G/T 28 tons)를 이용하였다. 사용한 소너는 조사선에 장착된 180˚형 스캐닝 소너(KCH-1827, Kaijo Co.)로 송신주파수는 164 kHz, 송신 빔 폭은 180˚×8˚, 수신 빔 폭은 8˚×8˚이다.

Table 1. Statistics of fish school abundance indices. The data are shown in mean, standard deviation (SD), coefficient of variation (CV) and area density (ρa)

Items	Port side			ρa (each nit/m2)	Starboard side			ρa (each nit/m2)
	Mean	SD	CV		Mean	SD	CV
NF	0.93	1.44	1.55	4.24×10-5	1.15	1.65	1.43	4.28×10-5
SF	117.83	448.68	3.82	5.39×10-3	143.16	327.62	2.29	6.54×10-3
SWF	1.60×104	1.60×104	3.83	7.31×10-1	1.60×104	1.60×104	2.30	8.87×10-1
E	1.80×106	1.80×106	2.47	82.46	1.80×106	1.80×106	1.69	100.54

결과 및 고찰

<전단배치, 컬러인쇄>

Fig. 1. Layout of the integrated display system for supporting the safe navigation and fishing operation of offshore fishing vessels developed in this study.

<반단 배치>

Fig. 2 Variation of wear volume as a function of sliding distance for the 19 vol.% nanosilica rubber composites tested on 9, 15, 30 μm SiC paper at sliding speed of 0.5 m/s and applied load of (a) 3, (b) 5 and (c) 7N respectively.

결  론

어군의 기하학적 파라메터를 이용한 어군량 추정에 대한 기초적 연구로서, 소너와 계량어군탐지기를 동시에 사용하여 소너 화상으로부터 어군의 기하학적 파라메터, 면적 및 체적을 계측하고, 계량어군탐지기로 측정한 면적후방산란계수와의 관계를 비교, 분석한 결과를 요약하면 다음과 같다.

사  사

References

He P and Balzano V. 2011. Rope grid: A new grid design to further reduce finfish bycatch in the Gulf of Maine pink shrimp fishery. Fish Res 111, 100-107. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2011.07.001.

Lee SJ, Lee YW, Kim JI, Oh TY, Hwang BK, Kim BY and Lee KH. 2010. Target strength estimation of dominant species in marine ranching ground of Jeju coastal water by KRM model. J Korean Soc Fish Technol 46, 157-163. https://doi.org/10.3796/ksft.2010.46.2.157.

MacLennan DN and Simmonds EJ. 1992. Fisheries acoustics. CHAPMAN & HALL, London, U.K., 124-163.

Korean Statistical Information Service. 2013-2017. Fishery production statistics. Retrieved from http://kosis.kr/ statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1EW0005 &conn_path=I3. Accessed 1 Jan 2019.